Technical Specifications

2000

## 140 300 V

50/60Hz

1000

# وﻟﺘﺎژ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ

0.6

 220/230+10%

50Hz+1%

25% 9%

15%

20mSec 10mSec

ﺑﺎﺗﺮي ﺳﯿﻠﺪ ﻟﯿﺪاﺳﯿﺪ

90% 6

# ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻫﺎ

## RS-232

 0-40 C

90%

 50dBA

## IP20

14.5 9.8

395 X 145 X 220

EN 62040-1-1 (Safety) ; EN62040-2 (EMC)

[www.delaramtamin.com](http://www.delaramtamin.com)

# Gate Sine Series

UPS 5