**شرکت تولیدی و مهندسی دلارام تامین بسامد**

**جدول مشخصات فنی دستگاه های پلانک**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pelank -1200 | Pelank -1000 | Pelank -850 | Pelank -650 | Pelank450 | مـــــدل |
| 1200 | 1000 | 850 | 650 | 450 | ظرفیت (VA) |
| دارای AVR با سه سطح تغییر ولتاژ کنترل شده توسطCUP | ندارد | AVR |
| ورودی |
| 145 ~ 29• | 175~265 | ولتاژ (Vac) |
| 45 ~ 65 | فرکانس (Hz) |
| 2x7.5Ah | 2x7Ah | 1x9Ah | 1x7Ah | 1x4.5Ah | تعداد باتری |
| خروجی |
| 22•/23•/24• | ولتاژ (Vac) |
| 5•±•.1Hz / 6•±•.1Hz (Auto Sensing) | فرکانس (Hz) |
| 2 تا 6 میلی ثانیه | زمان سوئیچ |
| شبه سینوسی | شکل موج |
| سایر |
| شارژ تا %9• در مدت زمان 4 تا 6 ساعت | زمان شارژ |
| RJ45/11, USB | ارتباطات (انتخابی) |
| LCD | LED | نمایشگر |
| سوکت 3 عدد نوع Universal | تعداد سوکت خروجی |
| 345x146x162 | 31•x97x141 | 285x1•1x141 | سایز(DxWxH)(mm) |
| 7.2 | 7 | 4.3 | 4 | 3.8 | )KG( وزن |