شرکت تولیدی و مهندسی دلارام تامین بسامد

جدول مشخصات فنی دستگاه STRONG

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***2000*VA*/1600*W** | ***1500*VA*/1200*W** | ***توان*** | |
| **ورودی** | | | |
| 230 VAC | | محدوده نامی عملکردی ولتاژ | |
| 170-300 VAC | | محدوده ولتاژ قابل قبول | |
| 50 Hz /60 Hz (Auto sensing) ± 3Hz | | محدودهی فرکانس | |
| **خروجی** | | | |
| 230 VAC | | دامنهی ولتاژ خروجی | |
| 230 VAC ± 5% | | رگولاسیون ولتاژ در حالت باتری | |
| 50Hz/60Hz ± 0 1% | | محدودهی فرکانس در حالت باتری | |
| 95% | | AC | راندمان |
| 90% | | AVR |
| 87%-90% | | باتری |
| <3% در بار خطی کامل | | اعوجاج هارمونیکی | |
| 12 ms | | در مود نرمال )بیشینه( | زمان سوییچ |
| 25 ms | | در مود ژنراتور )بیشینه( |
| 0.8 | | ضریب توان | |
| سینوسی کامل | | شکل موج خروجی | |
| **باتری** | | | |
| 48VDC | 24VDC | ولتاژ نامی DC | |
| 0.4VDC ± 46VDC )در بدون بار( | 0.2VDC ± 23VDC )در بدون بار( | آستانهی هشدار Low Battery | |
| AGM/GEL | | نوع باتری | |
| A 2/4/6/8/10 )قابل تنظیم( | | آمپراژ شارژر | |
| **مدیریتی** | | | |
| SNMP و RS-232/USB | | ارتباطی | |
| 125 Vac یا 250 Vac در 3A | | دامنه جریان و ولتاژ Contact Dry | |
| **مشخصات فیزیکی** | | | |
| 240×400×133 | | ابعاد [mm] )ارتفاع×پهنا×عمق( | |
| 12.5 | | [kg] وزن | |
| IP20 | | درجهی حفاظتی | |
| **شرایط محیطی** | | | |
| 5% تا 95% بدون تقطیر | | رطوبت | |
| -40 ~ 70C | | دمای مجاز کاری | |
| < 48dB | | نویز صوتی تولیدی | |
| **مدیریتی** | | | |
| ClassAFCC / CISPR [EN50091-21995] | | سازگاری EMI | |
| IEEE/ANSIC.62 .41 & 2K V, L-N | | حفاظت در برابر جهش ولتاژ | |